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Formularul E

MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
din cadrul contractului

„Proiectare si executie DN 28B Targu Frumos - Botosani”

	1
	LUCRARI DE DRUMURI  (OB 1 + OB. 2 + OB 3 + OB 4 + OB 5+ OB 6 + OB 7 + OB 8 + OB 9 + OB 10)

	OB.1.
	LUCRARI PREGATITOARE 

	R.1.
	Frezare sistem rutier existent

	R.2.
	Taiere parte carosabila

	R.3.
	Geogrila antifisura

	OB.2.
	AMENAJARE BANDA DE INCADRARE

	B.1
	Sapatura caseta drum

	B.2.
	Pamant stabilizat cu var

	B.3.
	Strat din balast

	B.4.
	Strat din piatra sparta

	B.5
	Strat  din AB 31.5

	OB.3.
	AMENAJARE SISTEM RUTIER PROIECTAT

	D.1.
	Strat de uzura  din MAS16/BAR16		

	D.2.
	Strat din BAD 22,4	

	D.3.
	Strat din AB31.5

	D.4.
	Strat din piatra sparta

	D.5.
	Strat din balast

	D.6.
	Strat din material granular	

	D.7
	Sapatura caseta drum	

	D.8
	Geotextil anticontaminant

	D.9
	Strat din material reciclat 16 cm	

	D.10
	Strat din material reciclat 18 cm

	OB.4.
	AMENAJARE TROTUARE

	T.0.
	Demolare trotuare existente		

	T.1.
	Borduri 20x25x100

	T.2.
	Borduri 10x15x100

	T.3.
	Strat din balast

	T.4.
	Strat din nisip

	T.5.
	Pavele autoblocante

	OB.5.
	AMENAJARE PRELUARE APE PLUVIALE (SANTURI SI RIGOLE)

	S.1.
	Santuri noi pereate

	S.2.
	Rigole cu placuta carosabila

	OB.6.
	AMENAJARE PODETE

	PD.1.
	Podet accese curti

	PD.2.
	Podet la drumuri laterale

	PD.3.
	Podete casetate tip P2

	PD.4.
	Podet dalat tip D5

	PD.5.
	Podet existente -reparatii

	OB.7.
	AMENAJARE PARCARI SI REFUGII


	
	PARCAJE ZONA SISTEM RUTIER S1

	R.1
	Frezare sistem rutier existent

	D.1.
	Imbracaminte drum  MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.3.
	Strat din AB31.5

	
	PARCAJE ZONA SISTEM RUTIER S3

	R.4.
	Reparatii imbracaminte rutiera rigida

	D.1.
	Imracaminte drum  MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.3.
	Strat din AB31.5

	
	AMENAJARE ZONA REFUGII

	D.7.
	Sapatura caseta drum

	D.11
	Imbracaminte drum  BcR 5

	D.4.
	Strat din piatra sparta

	D.5.
	Strat din balast

	D.6.
	Start din material granular

	D.8.
	Geotextil anticontaminant

	D.9.
	Pamant stabilizat cu var

	OB.8.
	AMENAJARE DRUMURI LATERALE

	R.6.
	Scarificare si reprofilare

	D.5.
	Strat din balast

	D.2.
	Strat din BAD 22,4 - 6cm

	D.1.
	Strat din MAS 16 - 4 cm

	OB.9.
	LUCRARI CONEXE 

	C.2.
	Aducere la cota elem. carosabile 

	C.3.
	Amenajare guri de scurgere noi

	C.4.
	Amenajare legatura la camine ex.

	C.5.
	Demolatari betoane 

	OB.10.
	SIGURANTA CIRCULATIEI

	G.1.
	Semnalizare in timpul ex.

	G.2.1
	Semnalizare dupa executie

	G.2.2
	Semnalizare dupa executie- semnalizare transversala

	G.2.3
	Semnalizare dupa executie- indicatoare rutiere

	G.3.
	Parapet flexibil

	G.4.1.
	Borne hectometrice

	G.4.2.
	Borne kilometrice

	G.5.
	Stalpi cu panouri fotovoltaice

	G.6.
	Amenajare sens giratoriu 

	2
	LUCRARI DE PODURI  (OB 1 - OB 9)

	OB.1.
	AMENAJARE POD KM  10+345 (9+806)

	PR.1
	Dezafectare  cale pod  

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  

	PR.2.2.a.
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=7.60 ml

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 

	PI.3
	Refacere bancheta cuzineti, zid garda, ziduri intoarse

	PI.5
	Dren din bolovani de rau

	PS.1.1.
	Montare grinzi prefabricate L=8m  h=0.42 ml

	PS.2.
	Montare aparate de reazem

	PS.3.
	Executie suprabetonare

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila

	PS.5.
	Executie trotuare

	PS.6.
	Amenajare dispozitiv de acoperire rost de dilatatie

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b

	PS.8.
	Parapet pietonal 

	PC.1.
	Am.zone racordare cu podul

	PC.2
	Pereu -sfert de con

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz

	H.1.
	Calibrare albie 

	H.2.1
	 Pereu amenajare albie zona pod- fundatii

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu

	H.3.
	Traversa din beton 

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.12
	Rigola de acostament

	G.3
	Parapet flexibil

	V.1.
	Varianta de serviciu

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic

	OB.2.
	AMENAJARE POD KM  21+965 (21+319) 

	PR.1
	Dezafectare cale pod  

	PR.2.1. 
	Dezafectare betoane suprastructura pod  

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse

	PR.4.
	Demolare betoane din fundatie pod

	PI.7.
	Executie fundatie din beton armat 

	PI.8.
	Executie elevatie infrastructura (inclusiv ziduri intoarse)

	PI.5
	Dren din bolovani de rau

	PS.1.19.
	Montare grinzi prefabricate L=10ml  h=52 cm

	PS.2.
	Montare aparate de reazem

	PS.3.
	Executie suprabetonare

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila

	PS.5.
	Executie trotuare

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b

	PS.8.
	Parapet pietonal 

	PC.1.
	Am. zone racordare cu podul

	PC.2
	Pereu - sfert de con

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz

	H.1
	Calibrare albie 

	H.2.1
	 Pereu amenajare albie zona pod- fundatii

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu

	H.3.
	Traversa din beton 

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.12
	Rigola de acostament

	G3
	Parapet flexibil

	V.1.
	Varianta de serviciu

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic

	OB.3.
	AMENAJARE POD KM 24+807 (25+495) 

	PR.1
	Dezafectare  cale pod  

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  

	PR.3.
	Demolare  betoane din zod garda  si ziduri intoarse

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 

	PI.3
	Refacere  zid garda ,ziduri intoarse

	PI.5
	 Dren din bolovani de rau

	PS.3.
	Executie suprabetonare

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila

	PS.5.
	Executie trotuare

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b

	PS.8.
	Parapet pietonal 

	PC.1.
	Am.zone racordare cu podul

	PC.2
	Pereu -sfert de con

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz

	H.1
	Calibrare albie 

	H.4.2.
	Gabioane 100x150x500

	H.4.1.
	Gabioane 100x100x500

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu

	H.3.
	Traversa din beton 

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.12
	Rigola de acostament

	G.3
	Parapet flexibil

	D.13
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite

	V.3.
	Semnalizarea rutiera in perioada de executie

	OB.4.
	AMENAJARE POD KM 37+835 (37+305) 

	PR.1
	Dezafectare cale pod  

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  

	PR.3.
	Demolare  betoane din zod garda  si ziduri intoarse

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 

	PI.3
	Refacere zid garda , ziduri intoarse

	PI.5
	Dren din bolovani de rau

	PS.3.
	Executie suprabetonare

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila

	PS.5.
	Executie trotuare

	PS.6.
	Dispozitive de acoperire  rost de dilatatie

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b

	PS.8.
	Parapet pietonal 

	PC.1.
	Am.zone racordare cu podul

	PC.2
	Pereu - sfert de con

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz

	H.1
	Calibrare albie 

	H.6.
	Anrocamente 

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.12.
	Rigola de acostament

	G.3..
	Parapet flexibil

	D.13
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite

	V.3.
	Semnalizarea rutiera in perioada de executie

	OB.5.
	AMENAJARE POD KM 43+035 (42+415)

	PR.1
	Dezafectare cale pod  

	PR.2.1. 
	Dezafectare betoane suprastructura pod  

	PR.2.2.b.
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=11.60 ml

	PR.2.2.d. 
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=15.60 ml

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 

	PI.6.
	Camasuiala elevatie infrastructura

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 

	PI.3
	Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse

	PS.1.3
	Montare grinzi prefabricate L=12ml  h=72 cm

	PS.1.5.
	Montare grinzi prefabricate L=16ml  h=72 cm

	PS.2.
	Montare aparate de reazem

	PS.3.
	Executie suprabetonare

	PS.9.
	Guri de scurgere

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila

	PS.5.
	Executie trotuare

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire a  rostului de dilatatie

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b

	PS.8.
	Parapet pietonal 

	PC.1.
	Am. zone racordare cu podul

	PC.2
	Pereu -sfert de con

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz

	H.1
	Calibrare albie 

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.12
	Rigola de acostament

	G.3
	Parapet flexibil

	V.1.
	Varianta de serviciu

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic

	OB.6.
	AMENAJARE POD KM  43+475 (42+976)

	PR.1
	Dezafectare  cale pod  

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  

	PR.3.
	Demolare  betoane din zod garda  si ziduri intoarse

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 

	PI.3
	Refacere  zid garda ,ziduri intoarse

	PI.5
	 Dren din bolovani de rau

	PS.3.
	Executie suprabetonare

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila

	PS.5.
	Executie trotuare

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire  rost de dilatatie

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b

	PS.8.
	Parapet pietonal 

	PC.1.
	Am.zone racordare cu podul

	PC.2
	Pereu -sfert de con

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz

	H.1.
	Calibrare albie 

	H.2.1
	 Pereu amenajare albie zona pod- fundatii

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu

	H.3.
	Traversa din beton 

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.12
	Rigola de acostament

	G.3..
	Parapet flexibil

	D.13..
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite

	V.3.
	Semnalizarea rutiera in perioada de executie

	OB.7.
	AMENAJARE POD KM  45+485 (45+285)

	PR.1.
	Dezafectare cale pod  

	PR.2.1. 
	Dezafectare betoane suprastructura pod  

	PR.2.2.c.
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=13.60 ml

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 

	PI.6.
	Camasuiala elevatie infrastructura

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 

	PI.3.
	Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse

	PS.1.4
	Montare grinzi prefabricate L=14ml  h=72 cm

	PS.2.
	Montare aparate de reazem

	PS.3.
	Executie suprabetonare

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila

	PS.5.
	Executie trotuare

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b

	PS.8.
	Parapet pietonal 

	PC.1.
	Am. zone racordare cu podul

	PC.2
	Pereu -sfert de con

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz

	H.1
	Calibrare albie 

	H.4.1.
	Gabioane 100x100x500

	H.4.2.
	Gabioane 100x150x500

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta

	H.3.
	Traversa din beton 

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.11.
	Rigola de acostament

	G.3
	Parapet flexibil

	D.12
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite

	V.1.
	Varianta de serviciu

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic

	OB.8.
	AMENAJARE POD KM  47+640 (47+193)

	PR.1
	Dezafectare cale pod  

	PR.2.1.
	Dezafectare betoane suprastructura pod  

	PR.2.2.b.
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=11.60 ml

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 

	PI.6.
	Camasuiala elevatie infrastructura

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 

	PI.3.
	Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse

	PS.1.3
	Montare grinzi prefabricate L=12ml  h=52 cm

	PS.2.
	Montare aparate de reazem

	PS.3.
	Executie suprabetonare

	PS.9.
	Guri de scurgere

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila

	PS.5.
	Executie trotuare

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire  rost de dilatatie

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b

	PS.8.
	Parapet pietonal 

	PC.1.
	Am. zone racordare cu podul

	PC.2
	Pereu -sfert de con

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz

	H.1
	Calibrare albie 

	H.6.
	Anrocamente 

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.11.
	Rigola de acostament

	G.3.
	Parapet flexibil

	V.1.
	Varianta de serviciu

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic

	OB.9.
	AMENAJARE POD KM 58+005 (57+603)

	PR.1
	Dezafectare  cale pod  

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  

	PR.3.
	Demolare  betoane din zod garda  si ziduri intoarse

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 

	PI.3
	Refacere  zid garda, ziduri intoarse

	PI.5
	Dren din bolovani de rau

	PS.3.
	Executie suprabetonare

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila

	PS.5.
	Executie trotuare

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b

	PS.8.
	Parapet pietonal 

	PC.3.
	Am. zone racordare cu podul

	PC.4
	Pereu -sfert de con

	PC.5.
	Scari si casiuri pe taluz

	H.1
	Calibrare albie 

	H.4.2.
	Gabioane 100x150x500

	H.4.1.
	Gabioane 100x100x500

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu

	H.3.
	Traversa din beton 

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16

	D.2.
	Strat din BAD 22,4

	D.12.
	Rigola de acostament

	G.3.
	Parapet flexibil

	D.13
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite

	V.3.
	Semnalizarea rutiera in perioada de executie

	3
	LUCRARI DE CONSOLIDARE  (OB 1 + OB 2 + OB 3 + OB 4)

	OB.1.
	CONSOLIDARE ZONA 1

	Z.1.
	Piloti de indesare din balast stabilozat cu var si ciment (240buc)

	Z.2.1.
	Dren longitudinal h=2.50 m

	Z.2.2.
	Camin de vizitare

	Z.2.3.
	Amenajare cap dren

	Z.3.
	Dren transversal (11 drenuri-1.50 ml latime)

	Z.4.
	Sant pereat

	Z.5
	Dezafectare structura rutiera 

	Z.6.
	Inierbare  zona drum

	Z.7.
	Amenajare varianta de circulatie in perioada de executie

	OB.2.
	CONSOLIDARE ZONA 2

	Z.8.
	Pilotiforati  cu diametrul de D=1080 mm  (27buc- fisa de 17m)

	Z.9.
	Executie elevatie structura de sprijin (70.00 ml)

	Z.10.
	Dren pentru asanare zona drum

	Z.11
	Reparatii sant pereat existent

	OB.3.
	CONSOLIDARE ZONA 3

	Z.1.
	Piloti de indesare din balast stabilozat cu var si ciment (630buc)

	Z.2.1.
	Dren longitudinal h=2.50 m

	Z.2.2.
	Camin de vizitare

	Z.2.3.
	Amenajare cap dren

	Z.4.
	Sant pereat

	Z.7.
	Pilotiforati  cu diametrul de D=1080 mm  (30buc- fisa de 17m)

	Z.8.
	Executie elevatie structura de sprijin (75.00 ml)

	Z.12
	Pereu din beton suprafata libera 

	Z.5
	Dezafectare structura rutiera 

	Z.7.
	Amenajare varianta de circulatie in perioada de executie

	OB.4.
	CONSOLIDARE ZONA 4

	Z.7.
	Pilotiforati  cu diametrul de D=1080 mm  (60buc- fisa de 25m)

	Z.8.
	Executie elevatie structura de sprijin (75.00 ml)

	Z.12
	Pereu din beton suprafata libera 

	Z.2.1.
	Dren longitudinal h=2.50 m

	Z.7.
	Pilotiforati  cu diametrul de D=1080 mm  (60buc- fisa de 25m)

	Z.8.
	Executie elevatie structura de sprijin (75.00 ml)

	Z.13
	Pereu din beton suprafata libera 

	4
	PROIECTARE

	4.1
	Realizarea proiectarii lucrarilor

	4.1.1
	Finalizarea Studiilor de teren

	4.1.2
	Aprobarea DTAC/PAC

	4.1.3
	Aprobarea PTE

	4.1.4
	Receptia la TerminareaLucrarilor

	4.1.5
	Asistenta tehnica la Receptia la TerminareaLucrarilor

	4.1.6
	Asistenta tehnica la Receptia Finala a Lucrarilor

	5
	ILUMINAT

	5.1
	Iluminat giratii/noduri/ intersectii

	5.2
	Iluminat parcari

	6
	AMENAJARE TEREN

	6.1
	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii

	6.2
	Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica

	6.3
	Identificarea terenului de munitii neexplodate

	6.4
	Orice alte activitati necesare amenajarii terenului

	7
	Lucrari/amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

	7.1
	Amenajare peisagistica

	7.2
	Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, fitoepuratoare, etc

	7.3
	Orice alte activitati aferente protectiei mediului

	8
	ORGANIZARE DE SANTIER 

	9
	Activitatile necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului  (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa, etc)



Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii nu pot extinde Graficul de Esalonare a Platilor nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor. Graficul de Esalonare a Platilor nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura mai sus prezentata.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

	Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiileprevazute in Contract.

	Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

	Pentru categoriile de lucrari/servicii mentionate mai sus, plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor pentru fiecare categorie de lucrari/servicii sau subcategorie de lucrari/servicii. Astfel plata se va realiza la atingerea unui progres fizic de 100% a respectivei sub-categorii de activitate/ lucrare/ serviciu.

	In ceea ce priveste categoria de lucrari de la cap. 6.1 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii, acestea se vor deconta la momentul realizarii receptiei la terminarea lucrarilor de relocare (in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la momentul efectuarii receptiei) in baza procesului verbal de receptie aprobat de catre detinatorul retelei si in cuantumul valorii inscrise in cadrul acestuia. Cheltuielile suportate de ofertant in relatie cu acestea in executia contractului vor fi decontate pe baza preturilor de pe piata sau pe baza preturilor aferente unor activitati/articole similare existente in contractul rezultat in urma derularii prezentei proceduri. Valoarea lucrarilor de relocare nu va putea depasi cuantumul sumei provizionate de 5.000.000 lei (fara TVA).
[bookmark: _GoBack]

Data _______________					Reprezentant legal Ofertantunic/ Lider
					(denumireaoperatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnaturasistampila)	
							Reprezentant legal Ofertantasociat 1
					(denumireaoperatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							ReprezentantlegalOfertantasociat n
					(denumireaoperatoruluieconomic si a reprezentantuluilegal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
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