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Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7


PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII
aferente contractului
„Proiectare si executie DN 28B Targu Frumos - Botosani”

	1
	Activitate/categorie de lucrari sau servicii
	VALOARE (maxim doua zecimale), Lei fara T.V.A.

	
	LUCRARI DE DRUMURI  (OB 1 + OB. 2 + OB 3 + OB 4 + OB 5+ OB 6 + OB 7 + OB 8 + OB 9 + OB 10)
	

	OB.1.
	LUCRARI PREGATITOARE 
	

	R.1.
	Frezare sistem rutier existent
	

	R.2.
	Taiere parte carosabila
	

	R.3.
	Geogrila antifisura
	

	OB.2.
	AMENAJARE BANDA DE INCADRARE
	

	B.1
	Sapatura caseta drum
	

	B.2.
	Pamant stabilizat cu var
	

	B.3.
	Strat din balast
	

	B.4.
	Strat din piatra sparta
	

	B.5
	Strat  din AB 31.5
	

	OB.3.
	AMENAJARE SISTEM RUTIER PROIECTAT
	

	D.1.
	Strat de uzura  din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD22,4	
	

	D.3.
	Strat din AB31.5
	

	D.4.
	Strat din piatra sparta
	

	D.5.
	Strat din balast
	

	D.6.
	Strat din material granular	
	

	D.7
	Sapatura caseta drum	
	

	D.8
	Geotextil anticontaminant
	

	D.9
	Strat din material reciclat 16 cm	
	

	D.10
	Strat din material reciclat 18 cm
	

	OB.4.
	AMENAJARE TROTUARE
	

	T.0.
	Demolare trotuare existente		
	

	T.1.
	Borduri 20x25x100
	

	T.2.
	Borduri 10x15x100
	

	T.3.
	Strat din balast
	

	T.4.
	Strat din nisip
	

	T.5.
	Pavele autoblocante
	

	OB.5.
	AMENAJARE PRELUARE APE PLUVIALE (SANTURI SI RIGOLE)
	

	S.1.
	Santuri noi pereate 
	

	S.2.
	Rigole cu placuta carosabila 
	

	OB.6.
	AMENAJARE PODETE
	

	PD.1.
	Podet accese curti
	

	PD.2.
	Podet la drumuri laterale
	

	PD.3.
	Podete  casetate tip P2
	

	PD.4.
	Podet dalat tip D5
	

	PD.5.
	Podet existente -reparatii
	

	OB.7.
	AMENAJARE PARCARI SI REFUGII
	

	
	PARCAJE ZONA SISTEM RUTIER S1
	

	R.1
	Frezare  sistem rutier existent
	

	D.1.
	Imbracaminte drum  MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.3.
	Strat din AB31.5
	

	
	PARCAJE ZONA SISTEM RUTIER S3
	

	R.4.
	Reparatii imbracaminte rutiera rigida
	

	D.1.
	Imbracaminte drum  MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.3.
	Strat din AB31.5
	

	
	AMENAJARE ZONA REFUGII
	

	D.7.
	Sapatura caseta drum
	

	D.11
	Imracaminte drum  BcR 5
	

	D.4.
	Strat din piatra sparta 
	

	D.5.
	Strat din balast
	

	D.6.
	Start din material granular
	

	D.8.
	Geotextil anticontaminant 
	

	D.9.
	Pamant stabilizat cu var
	

	OB.8.
	AMENAJARE DRUMURI LATERALE
	

	R.6.
	Scarificare si reprofilare
	

	D.5.
	Strat din balast
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4- 6cm
	

	D.1.
	Strat din MAS 16 - 4 cm
	

	OB.9.
	LUCRARI CONEXE 
	

	C.2.
	Aducere la cota elem. carosabile 
	

	C.3.
	Amenajare guri de scurgere noi
	

	C.4.
	Amenajare legatura la camine ex.
	

	C.5.
	Demolatari betoane 
	

	OB.10.
	SIGURANTA CIRCULATIEI
	

	G.1.
	Semnalizare in timpul ex.
	

	G.2.1
	Semnalizare dupa executie
	

	G.2.2
	Semnalizare dupa executie- semnalizare transversala
	

	G.2.3
	Semnalizare dupa executie- indicatoare rutiere
	

	G.3.
	Parapet flexibil
	

	G.4.1.
	Borne hectometrice
	

	G.4.2.
	Borne kilometrice
	

	G.5.
	Stalpi cu panouri fotovoltaice
	

	G.6.
	Amenajare sens giratoriu 
	

	2
	LUCRARI DE PODURI  (OB 1 + OB 2 + OB 3 + OB 4 + OB 5+ OB 6 + OB 7 + OB 8 + OB 9)
	

	OB.1.
	AMENAJARE POD KM  10+345 (9+806) 
	

	PR.1
	Dezafectare  cale pod  
	

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  
	

	PR.2.2.a.
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=7.60 ml
	

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse
	

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 
	

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 
	

	PI.3
	Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse
	

	PI.5
	 Dren din bolovani de rau
	

	PS.1.1.
	Montare grinzi prefabricate L=8m  h=0.42 ml
	

	PS.2.
	Montare aparate de reazem
	

	PS.3.
	Executie suprabetonare
	

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila
	

	PS.5.
	Executie trotuare
	

	PS.6.
	Amenajare dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
	

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
	

	PS.8.
	Parapet pietonal 
	

	PC.1.
	Am.zone racordare cu podul
	

	PC.2
	Pereu -sfert de con
	

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz
	

	H.1.
	Calibrare albie 
	

	H.2.1
	 Pereu amenajare albie zona pod- fundatii
	

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu
	

	H.3.
	Traversa din beton 
	

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.12
	Rigola de acostament
	

	G.3
	Parapet flexibil
	

	V.1.
	Varianta de serviciu
	

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic
	

	OB.2.
	AMENAJARE POD KM  21+965 (21+319) 
	

	PR.1
	Dezafectare cale pod  
	

	PR.2.1. 
	Dezafectare betoane suprastructura pod  
	

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse
	

	PR.4.
	Demolare betoane din fundatie pod
	

	PI.7.
	Executie fundatie din beton armat 
	

	PI.8.
	Executie elevatie infrastructura (inclusiv ziduri intoarse)
	

	PI.5
	Dren din bolovani de rau
	

	PS.1.19.
	Montare grinzi prefabricate L=10ml  h=52 cm
	

	PS.2.
	Montare aparate de reazem
	

	PS.3.
	Executie suprabetonare
	

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila
	

	PS.5.
	Executie trotuare
	

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
	

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
	

	PS.8.
	Parapet pietonal 
	

	PC.1.
	Am. zone racordare cu podul
	

	PC.2
	Pereu -sfert de con
	

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz
	

	H.1
	Calibrare albie 
	

	H.2.1
	 Pereu amenajare albie zona pod- fundatii
	

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu
	

	H.3.
	Traversa din beton 
	

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.12
	Rigola de acostament
	

	G3
	Parapet flexibil
	

	V.1.
	Varianta de serviciu
	

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic
	

	OB.3.
	AMENAJARE POD KM 24+807 (25+495) 
	

	PR.1
	Dezafectare  cale pod  
	

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  
	

	PR.3.
	Demolare  betoane din zod garda  si ziduri intoarse
	

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 
	

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 
	

	PI.3
	Refacere  zid garda ,ziduri intoarse
	

	PI.5
	 Dren din bolovani de rau
	

	PS.3.
	Executie suprabetonare
	

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila
	

	PS.5.
	Executie trotuare
	

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
	

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
	

	PS.8.
	Parapet pietonal 
	

	PC.1.
	Am.zone racordare cu podul
	

	PC.2
	Pereu -sfert de con
	

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz
	

	H.1
	Calibrare albie 
	

	H.4.2.
	Gabioane 100x150x500
	

	H.4.1.
	Gabioane 100x100x500
	

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime
	

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta
	

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu
	

	H.3.
	Traversa din beton 
	

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.12
	Rigola de acostament
	

	G.3
	Parapet flexibil
	

	D.13
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite 
	

	V.3.
	Semnalizarea rutiera in perioada de executie 
	

	OB.4.
	AMENAJARE POD KM 37+835 (37+305) 
	

	PR.1
	Dezafectare  cale pod  
	

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  
	

	PR.3.
	Demolare  betoane din zod garda  si ziduri intoarse
	

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 
	

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 
	

	PI.3
	Refacere  zid garda ,ziduri intoarse
	

	PI.5
	 Dren din bolovani de rau
	

	PS.3.
	Executie suprabetonare
	

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila
	

	PS.5.
	Executie trotuare
	

	PS.6.
	Dispozitive de acoperire  rost de dilatatie
	

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
	

	PS.8.
	Parapet pietonal 
	

	PC.1.
	Am.zone racordare cu podul
	

	PC.2
	Pereu -sfert de con
	

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz
	

	H.1
	Calibrare albie 
	

	H.6.
	Anrocamente 
	

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime
	

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta
	

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu
	

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat  din BAD 22,4
	

	D.12.
	Rigola de acostament
	

	G.3..
	Parapet flexibil
	

	D.13
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite 
	

	V.3.
	Semnalizarea rutiera in perioada de executie 
	

	OB.5.
	AMENAJARE POD KM 43+035 (42+415)
	

	PR.1
	Dezafectare cale pod  
	

	PR.2.1. 
	Dezafectare betoane suprastructura pod  
	

	PR.2.2.b.
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=11.60 ml
	

	PR.2.2.d. 
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=15.60 ml
	

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse
	

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 
	

	PI.6.
	Camasuiala  elevatie infrastructura
	

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 
	

	PI.3
	Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse
	

	PS.1.3
	Montare grinzi prefabricate L=12ml  h=72 cm
	

	PS.1.5.
	Montare grinzi prefabricate L=16ml  h=72 cm
	

	PS.2.
	Montare aparate de reazem
	

	PS.3.
	Executie suprabetonare
	

	PS.9.
	Guri de scurgere
	

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila
	

	PS.5.
	Executie trotuare
	

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire a  rostului de dilatatie
	

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
	

	PS.8.
	Parapet pietonal 
	

	PC.1.
	Am. zone racordare cu podul
	

	PC.2
	Pereu -sfert de con
	

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz
	

	H.1
	Calibrare albie 
	

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.12
	Rigola de acostament
	

	G.3
	Parapet flexibil
	

	V.1.
	Varianta de serviciu
	

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic
	

	OB.6.
	AMENAJARE POD KM  43+475 (42+976)
	

	PR.1
	Dezafectare  cale pod  
	

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  
	

	PR.3.
	Demolare  betoane din zod garda  si ziduri intoarse
	

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 
	

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 
	

	PI.3
	Refacere  zid garda ,ziduri intoarse
	

	PI.5
	 Dren din bolovani de rau
	

	PS.3.
	Executie suprabetonare
	

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila
	

	PS.5.
	Executie trotuare
	

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire  rost de dilatatie
	

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
	

	PS.8.
	Parapet pietonal 
	

	PC.1.
	Am.zone racordare cu podul
	

	PC.2
	Pereu -sfert de con
	

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz
	

	H.1.
	Calibrare albie 
	

	H.2.1
	 Pereu amenajare albie zona pod- fundatii
	

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu
	

	H.3.
	Traversa din beton 
	

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.12
	Rigola de acostament
	

	G.3..
	Parapet flexibil
	

	D.13..
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite 
	

	V.3.
	Semnalizarea rutiera in perioada de executie 
	

	OB.7.
	AMENAJARE POD KM  45+485 (45+285)
	

	PR.1.
	Dezafectare cale pod  
	

	PR.2.1. 
	Dezafectare betoane suprastructura pod  
	

	PR.2.2.c.
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=13.60 ml
	

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse
	

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 
	

	PI.6.
	Camasuiala  elevatie infrastructura
	

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 
	

	PI.3.
	Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse
	

	PS.1.4
	Montare grinzi prefabricate L=14ml  h=72 cm
	

	PS.2.
	Montare aparate de reazem
	

	PS.3.
	Executie suprabetonare
	

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila
	

	PS.5.
	Executie trotuare
	

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
	

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
	

	PS.8.
	Parapet pietonal 
	

	PC.1.
	Am. zone racordare cu podul
	

	PC.2
	Pereu -sfert de con
	

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz
	

	H.1
	Calibrare albie 
	

	H.4.1.
	Gabioane 100x100x500
	

	H.4.2.
	Gabioane 100x150x500
	

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime
	

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta
	

	H.3.
	Traversa din beton 
	

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.11.
	Rigola de acostament
	

	G.3
	Parapet flexibil
	

	D.12
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite 
	

	V.1.
	Varianta de serviciu
	

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic
	

	OB.8.
	AMENAJARE POD KM  47+640 (47+193)
	

	PR.1
	Dezafectare cale pod  
	

	PR.2.1.
	Dezafectare betoane suprastructura pod  
	

	PR.2.2.b.
	Dezafectare elemente prefabric-fasii L=11.60 ml
	

	PR.3.
	Demolare  betoane din elevati si ziduri intoarse
	

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 
	

	PI.6.
	Camasuiala  elevatie infrastructura
	

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 
	

	PI.3.
	Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse
	

	PS.1.3
	Montare grinzi prefabricate L=12ml  h=52 cm
	

	PS.2.
	Montare aparate de reazem
	

	PS.3.
	Executie suprabetonare
	

	PS.9.
	Guri de scurgere
	

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila
	

	PS.5.
	Executie trotuare
	

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire  rost de dilatatie
	

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
	

	PS.8.
	Parapet pietonal 
	

	PC.1.
	Am. zone racordare cu podul
	

	PC.2
	Pereu -sfert de con
	

	PC.3.
	Scari si casiuri pe taluz
	

	H.1
	Calibrare albie 
	

	H.6.
	Anrocamente 
	

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime
	

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta
	

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu
	

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.11.
	Rigola de acostament
	

	G.3.
	Parapet flexibil
	

	V.1.
	Varianta de serviciu
	

	V.2.
	Amenajare dr.tehnologic
	

	OB.9.
	AMENAJARE POD KM 58+005 (57+603)
	

	PR.1
	Dezafectare  cale pod  
	

	PR.2.1.
	Dezafectare  betoane suprastructura pod  
	

	PR.3.
	Demolare  betoane din zod garda  si ziduri intoarse
	

	PI.1
	Reparatii locale elevatie infrastructura 
	

	PI.2.
	Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura 
	

	PI.3
	Refacere  zid garda, ziduri intoarse
	

	PI.5
	Dren din bolovani de rau
	

	PS.3.
	Executie suprabetonare
	

	PS.4.
	Executie cale pod-parte carosabila
	

	PS.5.
	Executie trotuare
	

	PS.6.
	Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
	

	PS.7.
	Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
	

	PS.8.
	Parapet pietonal 
	

	PC.3.
	Am. zone racordare cu podul
	

	PC.4
	Pereu -sfert de con
	

	PC.5.
	Scari si casiuri pe taluz
	

	H.1
	Calibrare albie 
	

	H.4.2.
	Gabioane 100x150x500
	

	H.4.1.
	Gabioane 100x100x500
	

	H.4.3.
	Saltea din gabioane 50 cm grosime
	

	H.5.
	Placare cu beton fata vazuta
	

	H.2.2.
	Pereu amenajare albie zona pod- pereu
	

	H.3.
	Traversa din beton 
	

	D.1
	Imbracaminte din MAS16/BAR16
	

	D.2.
	Strat din BAD 22,4
	

	D.12.
	Rigola de acostament
	

	G.3.
	Parapet flexibil
	

	D.13
	Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare  rampe  largite 
	

	V.3.
	Semnalizarea rutiera in perioada de executie 
	

	3
	LUCRARI DE CONSOLIDARE  (OB 1 + OB 2 + OB 3 + OB 4)
	

	OB.1.
	CONSOLIDARE ZONA 1
	

	Z.1.
	Piloti de indesare din balast stabilozat cu var si ciment (240buc)
	

	Z.2.1.
	Dren longitudinal h=2.50 m
	

	Z.2.2.
	Camin de vizitare
	

	Z.2.3.
	Amenajare cap dren
	

	Z.3.
	Dren transversal (11 drenuri-1.50 ml latime)
	

	Z.4.
	Sant pereat 
	

	Z.5
	Dezafectare structura rutiera 
	

	Z.6.
	Inierbare  zona drum
	

	Z.7.
	Amenajare varianta de circulatie in perioada de executie 
	

	OB.2.
	CONSOLIDARE ZONA 2
	

	Z.8.
	Piloti forati  cu diametrul de D=1080 mm  (27buc- fisa de 17m)
	

	Z.9.
	Executie elevatie structura de sprijin (70.00 ml)
	

	Z.10.
	Dren pentru asanare zona drum
	

	Z.11
	Reparatii sant pereat existent
	

	OB.3.
	CONSOLIDARE ZONA 3
	

	Z.1.
	Piloti de indesare din balast stabilozat cu var si ciment (630buc)
	

	Z.2.1.
	Dren longitudinal h=2.50 m
	

	Z.2.2.
	Camin de vizitare
	

	Z.2.3.
	Amenajare cap dren
	

	Z.4.
	Sant pereat 
	

	Z.7.
	Piloti forati  cu diametrul de D=1080 mm  (30buc- fisa de 17m)
	

	Z.8.
	Executie elevatie structura de sprijin (75.00 ml)
	

	Z.12
	Pereu din beton suprafata libera 
	

	Z.5
	Dezafectare structura rutiera 
	

	Z.7.
	Amenajare varianta de circulatie in perioada de executie 
	

	OB.4.
	CONSOLIDARE ZONA 4
	

	Z.7.
	Piloti forati  cu diametrul de D=1080 mm  (60buc- fisa de 25m)
	

	Z.8.
	Executie elevatie structura de sprijin (75.00 ml)
	

	Z.12
	Pereu din beton suprafata libera 
	

	Z.2.1.
	Dren longitudinal h=2.50 m
	

	Z.7.
	Piloti forati  cu diametrul de D=1080 mm  (60buc- fisa de 25m)
	

	Z.8.
	Executie elevatie structura de sprijin (75.00 ml)
	

	Z.13
	Pereu din beton suprafata libera 
	

	4
	PROIECTARE
	

	4.1
	Realizarea proiectarii lucrarilor
	

	4.1.1
	Finalizarea Studiilor de teren
	

	4.1.2
	Aprobarea DTAC/PAC
	

	4.1.3
	Aprobarea PTE
	

	4.1.4
	Receptia la Terminarea Lucrarilor
	

	4.1.5
	Asistenta tehnica la Receptia la Terminarea Lucrarilor
	

	4.1.6
	Asistenta tehnica la Receptia Finala a Lucrarilor
	

	5
	ILUMINAT
	

	5.1
	Iluminat giratii/noduri/ intersectii 
	

	5.2
	Iluminat parcari 
	

	6
	AMENAJARE TEREN
	

	6.1
	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii
	5.000.000

	6.2
	Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica
	

	6.3
	Identificarea terenului de munitii neexplodate
	

	6.4
	Orice alte activitati necesare amenajarii terenului
	

	7
	Lucrari/amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
	

	7.1
	Amenajare peisagistica
	

	7.2
	Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, fitoepuratoare, etc
	

	7.3
	Orice alte activitati aferente protectiei mediului
	

	8
	ORGANIZARE DE SANTIER 
	

	9
	Activitatile necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului  (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa, etc)
	

	TOTAL LEI FARA TVA
	



Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", va conduce la respingerea ofertei depuse.
Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate riscurile de orice fel, precum si toate costurile necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii nu pot extinde Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel. Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura mai sus prezentata.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 2 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.
	In Anexa nr. 2 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/ Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii. 
	In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 2 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _______________						Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
								Reprezentant legal Ofertant asociat 1
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
								Reprezentant legal Ofertant asociat n
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
1
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